**Несчастные случаи на производственных объектах, зарегистрированные в Госпромнадзоре в 2016 г.**

**16 февраля 2016 г.**

При производстве работ по загрузке кирпича автокраном КС-3562 Б на ж.д. станции «Климовичи», расположенной по адресу: Могилевская область, г. Климовичи, ул. Железнодорожная, 18, машинист автокрана Гаев А.В. (1997 г.р., машинист крана автомобильного 5-го разряда ГУКДСП «Климовичская ПМК № 256» УП «Могилевоблсельстрой») производил перемещение автокрана на другое место его установки, не приведя автокран в транспортное положение (перемещение автокрана производилось с поднятой стрелой). В процессе переезда крюки строп стрелы зацепились за воздушную линию электропередач. Машинист автокрана был поражен электрическим током.

**11 июня 2016 г.**

Официант кафе «Неаполь» (г. Минск, ул. Бурдейного, 13) Шлапакова О.Н., при исполнении служебных обязанностей решила воспользоваться грузовым лифтом, открыла дверь лифта и, не убедившись в нахождении кабины, упала в шахту грузового лифта с высоты примерно 4 метра вместе с тележкой. В результате получила тяжелые травмы.

Причинами несчастного случая явилось необеспечение безопасных условий труда, выразившееся в:

- использовании лифта при наличии неисправностей лифта, влияющих на его безопасную эксплуатацию (недопустимая возможность открытия дверей шахты при отсутствии кабины на данной посадочной площадке);

- использование лифта без проведения технического обслуживания, без проведения технического диагностирования и освидетельствования, без назначения специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию.

Нарушено: п.п.75, 152, 153 Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и грузопассажирских подъемников (пост. МЧС от 10.03.2015 №3)

**15 июня 2016 г.**

В карьере «Ваньковщина» дробильно-сортировочного завода «Волма» ОАО «Нерудпром» (Минский район, Луговослободской сельский совет, д. Синело) машинист экскаватора Лефтеренко И.Д. получил электротравму при работе в высоковольтной ячейке экскаватора ЭКГ-5А. В результате получила тяжелые травмы.

Причинами несчастного случая явилось нарушение техники безопасности при эксплуатации электрооборудования.

**12 июля 2016 г.**

На Березовском участке рудника четвертого рудоуправления
ОАО «Беларуськалий» на горизонте -670м южный ход транспортного штрека Восточного-Б направления при работе на щеленарезной машине МВБ-140 машинист горно-выемочных машин Астроух С.К. был придавлен машиной к борту транспортного штрека, получил травму несовместимую с жизнью.

Технических причин происшедшего несчастного случая не выявлено.

Несчастный случай произошел в результате нарушения потерпевшим требований локальных нормативных актов по промышленной безопасности и охране труда.

**29 июля 2016 г.**

В карьере «Коммунары западные» горного цеха ОАО «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г.Костюковичи, РПТУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь) при подключении электропитания к шагающему экскаватору через ЯКНО (ячейка карьерная наружная одиночная) заместитель начальника цеха по электроснабжению Мазалевский В.Я. был поражен техническим электричеством в результате приближения пострадавшего на недопустимое расстояние к высоковольтной шине в отсеке высоковольтного выключателя (ВВ) и был смертельно травмирован.

Причины несчастного случая:

техническая:

неисправность технических устройств, а именно неисправность механической блокировки дверей отсека высоковольтного выключателя и вспомогательных цепей (управления) вакуумного выключателя ЯКНО-6(Ю)У1В.

организационные:

- выполнение работ в действующей электроустановке напряжением выше 1000В, без применения электрозащитных средств (п.4.4.3 ТКП-427-2012);

- отсутствие наряда-допуска на производство данного вида работ;

- выполнение работ по профессии электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования без прохождения стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.